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	НАПОМЕНА:

	Предмјер и предрачун је потребно урадити:

	*у фонту Times New Roman, величина 12, текст ћирилица те обавезно нумерисати странице,

	*тако да не да садржи ставку непредвиђени радови,

	* тј. попунити све колоне, те исти мора бити овјерен потписом и печетом од стране овлаштеног лица.

	Предвиђене радове детаљно раздвојити по позицијама образца и читко попунити.

	Минимална дебљина термоизолације за стамбени објеката за који се даје понуда је 8 cm.

	Избор боје фасаде усагласити са надлежним одјељењем за праћење реализације послова. 
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